**Router és switch jelszavak**

(a zölddel írt *cisco* helyére kerül a beállítandó jelszó)

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#enable password *cisco*

Router(config)#exit

Router#

=jelszót beállít, az enable után fogja kérni, alapból nem titkosított

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#enable secret *cisco*

Router(config)#exit

Router#

=biztonságosabb jelszót beállít, az enable után fogja kérni, ha secret és password is van, akkor a secret-et kéri

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#line console 0

Router(config-line)#password *cisco*

Router(config-line)#login

Router(config-line)#exit

Router(config)#exit

Router#

=konzolhozzáférés jelszavát beállítja, és hogy kérje is a jelszót, ezt a felhasználói mód előtt az Enter megnyomása után fogja kérni, alapból nem titkosított

Router> enable

Router#configure terminal

Router(config)#line vty 0 4

Router(config-line)#password *cisco*

Router(config-line)#login

Router(config-line)#exit

Router(config)#exit

Router#

=távoli terminál (telnet vagy ssh) hozzáférések jelszavát beállítja és hogy kérje is a jelszót, távoli kapcsolódáskor fogja kérni, alapból nem titkosított

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#service password-encryption

Router(config)#exit

Router#

=elindítja a jelszótitkosítás szolgáltatást (az összes, alapból nem titkosított jelszóra vonatkozik), a jelszavak titkosítva lesznek eltárolva, akkor is működik, ha előbb állítottuk be a jelszavakat és utólag adjuk ki ezt a parancsot